Приложение №1.1. к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания АТС-230, г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли зданий |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2 – 1 300 000 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2 – не более 30 (тридцати) календарных  дней с даты подписания договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень работ определяется согласно П.8 к Техническому  заданию. (перечень видов и объемов работ)  3. Стоимость работ определяется согласно Приложению № 1.2  к Документации о закупке (локальный сметный расчет)  4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.  5. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план  производства работ ППР с указанием графика выполнения  работ в соответствие с Приложением №3 к проекту договора  (Приложение № 2 к Документации о закупке).  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую  технику для передвижения рабочих, перемещения техники и  оборудования  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт  приемки объекта в эксплуатацию.  9. Предоставить исполнительную техническую документацию. |
| 8. | Перечень видов и объемов работ | - Разборка металлического покрытия кровли из листовой  стали - 23,55тн.  - Монтаж металлических прогонов из швеллера №10  - 6,725 тн.  - Монтаж металлических связей из уголка 50х50 - 2,85 тн.  - Монтаж опорных стоек из швеллера №10 - 0,503 тн.  - Монтаж металлического покрытия кровли из щитов  - 23,55 тн. Сталь листовая толщ.2мм -14,915тн  - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз  грунтовкой ГФ-021 - 1000 м2  - Окраска металлических огрунтованных поверхностей  эмалью ПФ -115 за 2 раза - 1000 м2  -Устройство примыканий кровли из листовой стали  -42м2. Сталь листовая толщ.2мм – 0,6594тн  Утилизация металлического покрытия из листовой стали  - 1000 м2 |
| 9. | Контактное лицо | Вед. инженер отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |