Приложение №1.2 к Документации о закупке

**Техническое задание**

**на поставку и монтаж системы архивных стеллажей**

**для централизованного архива ПАО «Башинформсвязь»**

**по адресу: г. Уфа, ул. Российская, д.19**

Требуется произвести поставку и монтаж системы стационарных архивных стеллажей двусторонней конструкции со сплошной стойкой, состоящей из 340 секций.

Основу конструкции стеллажа составляют сплошные стойки с перфорацией и полки. Полки устанавливаются на стойки с помощью быстросъемного клипа, позволяющего быстро менять расстояние между полками. Для жесткости конструкции стеллажа служат растяжки крест-накрест. Крестовины жесткости должны иметь возможность скрепляться по центру винтом с гайкой. Они устанавливаются в специальные отверстия на стойках. Опора стойки металлическая (подпятник) крепится в нижней части стоек. Увеличивает площадь опоры стеллажа и препятствует возможной порче напольного покрытия.

Соединения (кроме крепления полки к стойке) болтовое. Детали выполнены из стали толщиной **от 0.7 мм до 1 мм.** Жесткость достигается профилированием деталей стеллажей. Покрытие полимерно-порошковое.

- Стойка - цельнокатаная, без сварки и резьбовых соединений. Стойки служат опорой для размещения документации и препятствует падению документов между секциями стеллажа и в боковые проходы. Стойки имеют перфорацию для установки элементов крепления полок. Шаг перфорации 25 мм. Сечение стойки «I» - образное. Высота стойки **2200-2300 мм.**

- Полки цельнометаллические с загибами жесткости. Толщина стали не менее 0,7 мм. Нагрузка на полку **не менее 80 кг.** Размеры полки: ширина **1200-1300мм.,** глубина **300-350 мм.**

В комплект крайней секции входят 2 стойки, полки 7 шт. (6 рабочих + крышка), подпятники, растяжки, клипы, крепеж. При сборке в линию средние стойки секций – общие.

Нагрузка на 1 секцию стеллажа в стандартной ситуации **не менее 480 кг.**

Количество полезных метров полок в системе – 2 448-2 652 п. м.

Гарантийный срок качества товара (работы, услуги):

- гарантия на поставленный Товар, в том числе на ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, входящие в комплект) составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) на Товар и Акта сдачи-приемки монтажных работ;

- гарантийный срок на монтажные и наладочные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки монтажных работ.

Поставка должна включать в себя комплекс работ по:

- обследованию помещения,

- проработке схемы расположения имущества,

- согласованию данной схемы с заказчиком,

- поставке имущества включая все погрузочно-разгрузочные работы,

- монтажу конструкции согласно разработанной исполнителем и утвержденной заказчиком схемы расположения системы,

- наладке, сдаче-приему готовой стеллажной системы в эксплуатацию,

- проведению инструктажа сотрудников заказчика по безопасной эксплуатации и обслуживанию стеллажной системы,

- предоставлению заказчику паспорта, руководств, правил и инструкций по эксплуатации и обслуживанию стеллажной системы.