Приложение №1.4 к Документации о закупке

**Техническое требование**

**к ящику распределительному ЯР-25**

1. Металлический, вандалозащищенный корпус из листового металла. Основная часть представляет собой металлическую конструкцию, в форме бокса, с задней стенкой. Конструкцией предусмотрены 4 отверстия для крепления коробки к стене. Наличие замка. Универсальный ключ – один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов.
2. Укомплектовать опорами для установки 6 плинтов типа KRONE с установкой 3 плинтов.
3. Размеры ШхВхГ: 255\*180\*105мм.
4. Не менее 2-х кабельных вводов диаметром – 50 мм.
5. 12 отверстий (по 6 сверху и снизу) для вывода абонентских кабелей диаметром 8мм, закрыты резиновыми заглушками.

**Основные технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Размерность | Значение |
| Размеры изделия | ШхВхГ, мм | 255\*180\*105мм |
| Температура эксплуатации | °С | -60 … +70 |
| Температура хранения | °С | -25 … +55 |
| Влажность воздуха | % | 0…80 |
| Степень защиты от внешних условий | ГОСТ 14254-96 | IP31 |
| Количество замков | шт. | 1 |



