Приложение №1.1. к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту**

**зданий г. Белорецк, г. Учалы, г. Сибай.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт зданий |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  1. «Капитальный ремонт помещения АТС здания Белорецкого МЦТЭТ, г. Белорецк, ул. Ленина,41» - 350 027, 42 руб.  2. «Капитальный ремонт кровли здания Учалинского ЛТЦ, г. Учалы, ул. К. Маркса, 22» - 234 998 руб.  3. «Капитальный ремонт мягкой кровли здания АТС-3 Сибайского МЦТЭТ, г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе ,2» - 1 149 710,7 руб.  Итого: 1 734 736,12 руб.  Стоимость работ (с учетом материалов) с учетом НДС:  2 046 988,62 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | Ремонт зданий (трех) объектов – в течение 30 календарных дней со дня подписания договора, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень работ определяется согласно пункта 8 Технического задания (перечень видов и объемов работ)  3. Стоимость работ определяется согласно Приложений №№ 1.2,  1.3.,1.4 к документации о закупке (локальный сметный расчет)  4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.  5. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план  производства работ ППР с указанием графика выполнения  работ по форме Приложения №3 к проекту договора,  являющемуся Приложением № 2 к Документации о закупке.  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую  технику для передвижения рабочих, перемещения техники и  оборудования  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику исполнительную  техническую документацию и технический акт приемки объекта  в эксплуатацию. |
| 8. | Перечень видов и объемов работ | 1. «Капитальный ремонт помещения АТС здания Белорецкого МЦТЭТ, г. Белорецк, ул. Ленина,41»:  - Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов – 6 коробок  - Снятие оконных переплетов остекленных – 42,24м2  - Снятие подоконных досок – 7 м2  - Установка оконных блоков из ПВХ профиля поворотно-откидных – 42,24 м2  - Установка подоконных досок из ПВХ шир.500мм – 13,8 п.м  - Штукатурка оконных откосов из сухих растворных смесей – 30м2  - Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке откосов подготовленных под окраску – 30м2  - Установка декоративных уголков ПВХ на внутренние откосы – 55п.м  2. «Капитальный ремонт кровли здания Учалинского ЛТЦ, г. Учалы, ул. К. Маркса, 22»:  - Разборка покрытий кровель из листовой стали – 125 м2  - Смена обрешетки с прозорами из досок толщ.30мм –125 м2  - Устройство пароизоляции прокладочной в один слой – 125 м2  - Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с покрытием полиэстор С10-1100-0,5 – 125м2  - Устройство карнизов деревянных – 15 м2  - Облицовка карниза профнастилом с покрытием полиэстор С10-1100-0,5 – 15 м2  - Ограждения кровель перилами – 30м  - Разборка наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу -55 м2  - Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу металлосайдингом без пароизоляции – 55м2  3. «Капитальный ремонт мягкой кровли здания АТС-3 Сибайского МЦТЭТ, г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе ,2»:  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 1091м2  - Ремонт цементной стяжек площадью заделки до 1,0м2 – 926 мест  - Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов в два слоя – 10м2  - Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах – 11шт |
| 9. | Контактное лицо | Вед.инженер отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |