**Приложение №1.1 к Документации о закупке**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ

«Организация FTTx доступа корпоративным и бизнес клиентам в г. Уфа

(последняя миля)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Выполнение подключений клиентов — юридических лиц, корпоративных и бизнес-клиентов к услугам интернет, IP-TV, КТВ на сетях доступа FTTB в многоквартирных жилых домах (МКД) и бизнес-центрах (БЦ) в г. Уфа |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление услуг широкополосного доступа (Интернет, IPTV, КТВ) юридическим лицам, корпоративным и бизнес-клиентам |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом стоимости материалов) без НДС:  В зависимости от выполненных работ, но не более  2 000 000,00 рублей. |
| 5. | Сроки строительства: | до 31.12.2016 |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Количество точек подключения определяется по потребности Заказчика |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Сроки выполнения работ, объем выполнения работ, требования к работам, указываются в Заявке (образец Заявки - Приложение № 1 к Договору). При этом если в заявке не указан срок, то срок исполнения считается равным 3 (трем) рабочим дням с даты оформления заявки. 2. Согласование с клиентом времени выполнения работ. 3. Получить все необходимые разрешения на проведение монтажных работ. 4. Оценка состояния коммуникаций перед монтажными работами, и доведение информации о состоянии коммуникаций до Заказчика.    1. Абонентских коробок (АК), распределительных коробок (РК) в подъезде:   - наличие и состояние (открыта/закрыта) дверцы;  - количество свободных отводов ТАН.   * 1. Телекоммуникационного шкафа (ТШ):   - наличие и состояние (открыта/закрыта) двери;   * 1. Трубостойки:   - наличие/отсутствие на этажах;  - проходимость.   * 1. По окончании работы все коммуникации должны быть приведены в нормальное состояние, абонентские коробки – закрыты, ТШ-закрыт.  1. Выполнение работ по подключению клиента к услугам интернет, IP-TV (FTTB), в том числе:    1. Прокладка кабеля UTP 5е от распределительной коробки до помещения клиента по слаботочной шахте, по фасаду здания, подвесом, трубостойкам ПАО «Башинформсвязь» или кабель-каналам;    2. Обжим коннекторов типа RJ-45;    3. Сверление отверстий в помещении клиента;    4. Установка розетки типа RJ-45. 2. Выполнение работ по подключению клиента к услуге КТВ от коробки АК (FTTB):    1. Прокладка коаксиального кабеля RG-6;    2. Сверление отверстий в помещении клиента;    3. Обжим F-разъемов (для TV-штекера, бочки);    4. Автоматическая настройка одного телевизора и демонстрация всех каналов. 3. Настройка соединения на один персональный компьютер и/или настройка роутера и/или STB (для услуги IP-TV), и/или автоматическая настройка одного телевизора. 4. Тестирование целостности линии и демонстрация клиенту услуги интернет и/или IP-TV и/или КТВ. 5. Обеспечение подписания со стороны клиента заранее оформленных Заказчиком документов; 6. Передача подписанных клиентом документов Заказчику. 7. Демонстрация выполнения работ и готовность услуг клиенту. 8. Обеспечение учета и хранения материалов и оборудования. 9. Обеспечение требуемой отчетности по материалам и оборудованию. 10. Письменное согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя и предоставляет оригиналы заказчику. 11. Перечень работ определяется согласно Приложения №2 к конкурсной документации (Удельные расценки на виды работ при строительстве объектов связи) по результатам обследования объектов. После определения победителей заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены за ед. работы, предложенной победителем в ходе проведения торгов 12. Договор с подрядчиком заключается сроком до 31.12.2016г. 13. Сдачу объектов осуществить по форме КС-2, КС-3. |
| 9. | Контактное лицо | Заместитель начальника отдела управления закупками  ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р.  Тел. 8-347-221-55-40  e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Начальник ГОБК ГЦТЭТ г. Уфа  ПАО «Башинформсвязь» - Янышев Д.Ш.  Тел. 8-347-221-55-99  e-mail: [YanyshevDSH@bashtel.ru](mailto:YanyshevDSH@bashtel.ru) |